
杭州市城乡建设委员会
杭州市城乡建设委员会关于征集杭州市

智能建造装备的通知

杭建市通知〔2026〕44号

各有关单位：

为贯彻落实《浙江省推进智能建造提质扩面发展建筑业新质生产力三年行动方案（2026—2028年）》（浙建建发〔2025〕137号）、《关于促进杭州市建筑业高质量发展的实施意见》（杭政办函〔2026〕5号）、《关于加快推进智能建造的指导意见》（杭建市发〔2025〕206号）等文件精神，为进一步全面了解智能建造技术装备情况，加大智能建造技术装备在工程项目中的推广应用，现公开征集智能建造装备。有关事项通知如下：

一、征集范围

依据浙江省住房和城乡建设厅印发的《智能建造技术装备应用目录（2026版）》分类，重点为智能建造装备与建筑机器人。聚焦“危、难、繁、重、烦、脏”施工环节，鼓励人机协同施工作业，提高施工质量和效率，保障建筑工人人身安全和职业健康。主要包括以下四类：
（一）人机协同智能机器人装备系统。

面向工程项目现场施工，以机器人等智能建造装备为核心，构建产业工人和先进材料支撑体系，提升施工效率和安全、质量水平。

1.现场智能作业装备。

应用场景：在结构、装饰等现场作业中，智能装备与工人协同，通过任务派发、路径规划及导航、实时感知与自动化执行等方式，完成作业任务，形成工作成果。
典型智能建造装备包括：测量机器人、内墙喷涂机器人、内墙抹灰机器人、外墙喷涂机器人、墙板安装机器人、玻璃幕墙安装机器人、地面整平机器人、地面抹平机器人、地面抹光机器人、地坪研磨机器人、地坪涂敷机器人、防水卷材施工机器人、智能施工升降机、智能塔吊、智能型高空升降灯、智能布料机、智能钢筋捆扎机、远程控制塔机、钢筋数字加工设备、封闭式箍筋电阻对焊机、智能植桩机、智能钻孔灌注桩机等。

2.现场智能加工系统。

应用场景：在施工现场配置自动焊接机器人、高精度切割装置、自动喷涂机器人等智能化加工设备，建立自动化生产线或可移动微型工厂，实现钢筋、机电设备等部品部件的现场高效加工。

3.现场智能物流系统。

应用场景：通过人机协同方式，实现智能施工升降机、远控塔吊、智能小车、外骨骼穿戴设备等组合的现场物料高效运输。

（二）智能施工作业集成平台。

应用场景：集成智能装备、作业设施、作业平台及行动机构、智能监测控制系统等，实现物料运输、人机作业、安全防护、实时监管与验收相结合的车间化作业空间，形成多作业面、工业化、智能化的空中施工工厂，适用于桥梁墩塔等场景。

（三）高层/超高层智能造楼系统。

应用场景：以机械作业、智能控制方式，将智能塔吊、智能施工电梯、悬挂式布料机、智能运输车、水平运输设备、隔音降噪装置、物联感知与通信设备、建筑机器人、设备控制与监测平台等装备集成建造平台，对主体结构进行施工。将全部的工艺过程，集中、逐层的在空中完成。设备平台模拟一座移动式造楼工厂，采用机械操作、智能控制手段与现有商品混凝土供应链、混凝土高空泵送技术相配合，逐层进行地面以上结构主体和保温饰面一体化板材同步施工，实现高层及超高层钢筋混凝土的整体现浇施工建造。

（四）工地管理设备系统。

应用场景：适用于建设工程项目智慧化管理，综合应用物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术，辅助建设工程智慧化管理。包括智能物料系统、智能危险源识别系统、高点全景巡检机器人、无人机智能巡检系统、高处坠落智能预警系统、环境监测装备、结构健康监测装备、AI晨会系统、一体化施工人员管理系统等。

二、征集条件

（一）征集的技术装备应符合国家、行业及地方相关法律法规、标准规范要求，具有自主知识产权或合法使用权，且技术先进、提质增效、成本可控、安全可靠的技术装备。

（二）征集的技术装备应具备明确的应用场景，在工程项目中已有实际应用案例，应用效果良好，具备试点或推广应用的潜力。

三、征集材料

各征集单位按照要求填写《杭州市智能建造装备信息情况》（详见附件），并附相关证明材料，确保征集材料真实、准确、完整。

以上材料需同时提交Word版和PDF盖章版。

四、征集时间及方式

（一）征集时间：本次征集首期截止日期为2026年9月30日。首期截止后，本征集通知继续有效，各征集单位可随时提交材料。

（二）征集方式：请将征集材料电子版发送至邮箱：hzjgfazhan@163.com（邮件主题请注明“州市智能建造技术装备+单位名称+装备名称”）。
（三）联系方式：

联系人：方从军、钮亚东，联系电话：0571-88035516。
附件：杭州市智能建造装备信息情况
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附件
杭州市智能建造装备信息情况
征集单位：      联系人：     联系电话：

一、装备名称

二、装备类别
(现场智能作业装备  □现场智能加工系统□现场智能物流系统  □智能施工作业集成平台  □高层/超高层智能造楼系统  □工地管理设备系统  □其他

三、应用阶段
□已有试点应用  □已具备推广应用条件

四、装备信息  含生产厂家、型号、规格等信息。

五、装备简介

300字以内，包括装备名称、产品规格、厂商名称、所属装备类别、适用的工程类别及分部分项工程、技术特点、显性价值、应用工程数量、取得的荣誉、成果等内容。

示例:××牌××型远控塔机由××生产制造，属于“现场智能作业装备”，适用于房屋建筑工程、桥梁主塔工程的垂直运输，采用人（智能远程驾驶平台+遥感+算法）、机（塔机安全监控管理系统）、现场（5G+T2X塔机与建筑、塔机与行人、塔机与其他机械）、云（远程驾驶云服务、智能调度）等领域技术，实现塔机驾驶员地面常态化作业、多机群协同作业，在低频吊装、夜间卸料等场景中优势明显，可改善操作环境，减少攀爬强度，提高作业效率。该装备已授权×项发明专利，列入××市智能建造技术目录，应用于××余个工程项目，典型应用工程有××等项目，随着“走出去”战略进入××等国际市场。

六、性能指标及特色亮点

（一）主要功能及主要性能指标，推广应用前景（经济、社会、环境效益等）。

（二）取得成效，包括但不限于：

1.已列入国家、省、市级案例、技术产品目录等；

2.取得相关表彰、奖项；

3.主持或参与编制相关标准。

七、工程项目应用情况

主要包括工程项目应用数量、应用面积、技术实施情况、成效以及不少于3个典型工程项目信息等（优先列举在杭州市的工程项目）。

八、征集单位承诺

本单位承诺：提供的材料内容真实、准确，知识产权明晰。如有知识产权纠纷等，由本单位自行承担全部责任。

（单位公章）

年    月    日

九、相关证明材料

装备相关的实景照片、技术示意图/效果图、技术专利证书、获奖证书、工程应用等佐证材料。

注：一项装备填写一份信息情况，多项装备分多份信息填写。
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